**表格8 特装展台施工安全责任保证书（搭建商填写，并提交盖章原件）**

**截止日期：2021年7月9日（周五）**

|  |
| --- |
| **请将此表格E-mail至：北京中新吉毅国际商务会展有限公司****电话：010-63180060 邮箱：sallytong@goldenwill.com.cn****联系人：佟媛媛 女士 手机：13910793406** |
| **参展商名称：** |
| **联系人：** | **手机：** |
| **电话：** | **传真：** |
| **邮箱：** | **展台号：** |

本公司受 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司委托，负责2021中国国际造纸科技展览会及会议\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_展台的搭建管理工作，并全面负责展台搭建安全工作。

1.严格遵守《上海市大型社会活动安全管理条例》、《上海市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《展馆展览

施工管理规定》、《展馆展览施工管理规定实施细则》、《展馆展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《展馆展览

施工管理处罚规定》、《展馆展览施工环保规定》以及其他相关规章制度，服从上海世博展览馆主管部门的施工

管理和监督检查，保证展台和人身安全。

2.施工前应按照展馆有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。

3.施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、

防火工作。

4.展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。

5.展台结构严禁在展馆顶部、柱子及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。

6.馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和

国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展

台整体结构的牢固性。

7.各个展台必须设置年检合格的灭火器，每30平米展台不少于2个灭火器。

8.展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展台范围内部地台边缘

处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、

整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅

通。

9. 展厅内特装展台限高**4.5**米。

10.室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。

11.使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚度不小于8mm），玻璃的安

装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使

用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，

则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

12.展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材

时应符合国家环保要求。

13.馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

14.展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有50%以上的平面开

放面积，以确保展台的消防安全性。

15.展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

16.施工单位在施工时，严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全

认证，应按照上海市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完

全封闭不得裸露并加盖绝缘盒。

17.施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外

用电设备应有可靠防雨措施。

18.展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

19.撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展台或展览中心院内。

20.施工办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台进行检查。所有特装展台搭建

公司必须于2021年8月13日撤馆结束前将展台撤馆垃圾清出展馆，并不得恶意丢弃于展馆周围，否则主场运

营服务商有权扣除其全部施工押金。

21.展台搭建商在布/撤展期间应文明施工，严禁野蛮操作，由此引发的安全责任事故，搭建商将负全部责任。

22.施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏

等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给主办单位、主场运营服务商和展馆造成的所有的

名誉及经济损失。

23.施工单位若有高空作业则须安排具有高空作业资质的人员进行高空作业，并配带安全帽及安全带，采用高挂低

用的方式，且下方须有施工人员监护确保施工安全。升降设备由施工单位自备，并需佩戴安全帽及安全带，采

用高挂低用的方式，且下方须有施工人员监护，严禁出工作平台施工作业。

24.施工作业人员须对施工区域自行评估潜在安全隐患，确认安全后方可施工作业。

25.展台押金将在展览会结束后一个月内返还。

本人已仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

搭建公司名称：**（盖章）**

主要负责人签字：

手机：

填写日期：　　 年　　 月　　 日